Biała Podlaska, dnia 30 grudnia 2022 r.

Dane Zamawiającego:

P.P.U.H. „ORION” Sacewicz Krzysztof

ul. Sidorska 2G

21-500 Biala Podlaska

NIP: 5370003849

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022

W związku z planowaną realizacją przez P.P.U.H. „ORION” Sacewicz Krzysztof, ul. Sidorska 2G,21-500 Biała Podlaska (zwanym dalej: Zamawiającym) projektu w ramach programu priorytetowego
nr 6.4 „Zeroemisyjny transport Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych
i infrastruktury tankowania wodoru” pn. „Budowa dwóch stacji ładowania o mocach nie mniejszej niż 22kW na potrzeby własne przedsiębiorstwa” (zwanym dalej: Projektem), zwracamy się z prośbą
o przedstawienie ofert na następujący przedmiot zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych na potrzeby własne przedsiębiorstwa o parametrach:

1. Wolnostojąca stacja ładowania pojazdów elektrycznych, wyposażona w dwa punkty ładowania, umożliwiająca ładowanie prądem przemiennym, fabrycznie nowa- 2 sztuki;
2. Liczba obsługiwanych jednocześnie pojazdów elektrycznych – co najmniej dwa
3. Licznik energii zgodny z MID
4. Obsługa kart RFID (ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693)
5. Parametry ochronne:
6. Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem;
7. Zabezpieczenie przed przeciążeniem;
8. Zabezpieczenie przed spadkiem napięcia;
9. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, w tym zabezpieczenie upływowe DC;
10. Zintegrowana ochrona przed przepięciem;
11. Wyłącznik różnicowo-prądowy RCD typu B lub wyłącznik różnicowo-prądowy typu A z dodatkowym modułem wykrywającym przepływ różnicowego prądu stałego o wartości powyżej 6mA;
12. Minimalne klasy odporności na warunki atmosferyczne: IP-54 oraz IK-8;
13. Klasa szczelności obudowy IP54,
14. Odporność na udar IK10, Prąd znamionowy Max. 2 × (3 × 32A)
15. Parametry umożliwiające współpracę z oprogramowaniem Power EV:
16. Sterownik OCPP – stacja musi być wyposażona w sterownik umożliwiający komunikację za pomocą protokołu OCPP (wersja OCPP 1.5, 1.6 lub nowsza);
17. Moduł komunikacji LTE (3G/4G) – przemysłowy sterownik komunikacyjny z wejściem na dwie karty SIM;
18. Aplikacje mobilne, MODBUS
19. Aktualizacje bezprzewodowe „over-the-air”;
20. Parametry zasilania L1, L2, L3, N, PE Cu 2.5-50mm2, Al 6-50mm2, 230/400 V AC, 50 Hz
21. Stacja wyprodukowana na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
22. Stacja ładowania musi spełniać definicję i wymagania wskazane w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
23. Parametry złączy ładowania prądem zmiennym:
24. Złącze 1: wtyk Typu 2 z kablem spiralnym o długości min. 3,8m
25. Złącze 2: wtyk Typu 2 z kablem spiralnym o długości min. 3,8m
26. Parametry ładowania prądem przemiennym a. Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego każdego punktu ładowania: 22kW
27. Stacja wykonana ze stali nierdzewnej.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówienia CPV:

− 31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna

− 45000000-7 Roboty budowlane

− 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

− 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Obligatoryjne warunki:

− Ważność oferty: min. 14 dni

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże ważność oferty w formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

− Termin realizacji: dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych, prace projektowe, wykonawcze oraz odbiory winny zostać zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia podpisania umowy wykonania.

II. Wykonawca winien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Składając ofertę, Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia, odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia oraz odpowiednie zabezpieczenie finansowe oraz ubezpieczenie OC na okres realizacji zamówienia.

Obligatoryjne elementy oferty:

- oznaczenie Wykonawcy

- termin ważności oferty

- cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wyrażona w złotych polskich w rozbiciu na poszczególne zadania oraz pozycje zawarte w formularzu cenowym

 - termin realizacji zamówienia

III. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 − Cena (waga kryterium: 90%)

− Termin realizacji (waga kryterium: 10%)

Ostateczny wybór oferenta z najwyższą sumą punktów, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi zgodnie z procedurą wyboru opisaną w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej rundy negocjacji cenowej z Wykonawcami. Po upływie terminu na składanie ofert, Zamawiający ma prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu na składanie ofert ostatecznych z ceną nie większą niż kwota zaoferowana w ofercie pierwotnej.

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów przyznawania punktów:

 − Liczba punktów w kryterium „Cena” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

P=Cmin/Co x 90

Podane wartości oznaczają:

P – liczba punktów danej oferty w kryterium „Cena”

Cmin – najmniejsza cena ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

Co – cena badanej oferty

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 90 pkt.

− Liczba punktów w kryterium „Termin realizacji” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Termin realizacji: do 90 dni – 0 pkt.

Termin realizacji: do 50 dni – 5 pkt.

Termin realizacji: do 30 dni – 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium- 10 pkt.

Podane wartości oznaczają:

T – liczba punktów danej oferty w kryterium „Termin realizacji”

Suma punktów będąca podstawą wyboru oferty (max 100 punktów) przyznana danej ofercie będzie obliczana według wzoru:

S = Po + T

V. Warunki składania ofert: Oferta może być przekazana na adres e-mail: biuro@orion-bp.pl , osobiście lub drogą pocztową na adres:

P.P.U.H. „ORION” Sacewicz Krzysztof,

ul. Brzeska 170a,

21-500 Biała Podlaska

(liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

- Termin składania ofert upływa w dniu 16 stycznia 2023 roku o godz. 15:00,

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych

- Wymagany okres ważności oferty: min. 14 dni

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.

VI. Klauzula bezstronności:

Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. Dodatkowych informacji udziela Pan Krzysztof Sacewicz pod adresem e-mail: biuro@orion-bp.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy